附件1

用人单位职业病危害风险分级方法

根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标判定职业病危害风险等级，分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级3个等级（Ⅰ级风险最低，Ⅲ级风险最高）。

一、指标界定
（一）职业病危害因素性质
分为严重和一般职业病危害因素两类。符合下列情形之一者，属于严重职业病危害因素（见附表1-1），其他职业病危害因素为一般职业病危害因素。

1.《高毒物品目录》所列职业病危害因素；

2.已确认对人致癌的化学有害因素（GBZ2.1中标注“G1”的物质）；

3.电离辐射（Ⅲ类射线装置、Ⅳ类和Ⅴ类密封源、丙级非密封放射性物质工作场所及予以豁免的实践或源除外）；

4.省级疾病预防控制部门规定的其他严重职业病危害因素。

（二）职业病危害因素接触水平

依据《工作场所有害因素职业接触限值》等标准，将职业病危害因素接触水平划分为符合与不符合两类。

（三）职业病危害接触人数

分为接触人数50人以下和50人及以上两类。接触人数应涵盖本单位、劳务派遣接触职业病危害的劳动者。

二、风险分级方法

根据职业病危害控制效果评价报告、现状评价报告或工作场所职业病危害因素定期检测报告，开展职业病危害因素接触情况分析，按照表1进行分级。

表1用人单位职业病危害风险分级方法

	职业病危害

因素性质
	接触水平
	接触人数（人）

	
	
	<50
	≥50

	一般职业病

危害因素
	符合
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	
	不符合
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	严重职业病

危害因素
	符合
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	
	不符合
	Ⅲ级
	Ⅲ级

	说明：根据职业病危害因素性质与接触水平的4种组合情形，分别统计接触总人数，并确定相应风险等级，以最高风险等级作为风险分级的最终结果。对于同一岗位内性质相同的职业病危害因素，其接触人数仅统计1次。


未取得前述报告的用人单位，按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）确定用人单位职业病危害风险等级。其中，行业职业病危害风险严重的为Ⅲ级，一般的为Ⅱ级。

三、风险分级步骤

根据最新职业病危害现状评价报告，或定期检测与评价报告，或国家基本公共卫生服务中职业病和职业病危害因素监测项目用人单位工作场所职业病危害因素检测、评价报告，开展职业病危害因素情况调查，参照附表1-2。

根据用人单位职业病危害风险分级方法进行风险等级判定，参照附表1-3。

附表1-1

常见严重职业病危害因素一览表
	序号
	名称
	备注
	序号
	名称
	备注

	1
	1,2-二氯丙烷
	G1
	35
	肼；联氨
	高毒物品

	2
	1,3-丁二烯
	G1
	36
	金属镍与难溶性镍化物
	高毒物品

	3
	N-甲苯胺(N-甲基苯胺)
	高毒物品；G1
	37
	可溶性镍化物
	高毒物品；G1

	4
	O-甲苯胺
	G1
	38
	磷化氢；膦
	高毒物品

	5
	N-异丙基苯胺
	高毒物品
	39
	硫化氢
	高毒物品

	6
	y-六六六(六六六氯环己烷)
	G1
	40
	硫酸二甲酯
	高毒物品

	7
	氨
	高毒物品
	41
	硫酸及三氧化硫
	G1

	8
	苯
	高毒物品；G1
	42
	氯；氯气
	高毒物品

	9
	苯胺
	高毒物品
	43
	氯化汞
	高毒物品

	10
	丙烯腈
	高毒物品
	44
	氯甲基醚(氯甲醚)
	高毒物品；G1

	11
	丙烯酰胺
	高毒物品
	45
	氯荼(氯化萘)
	高毒物品

	12
	电离辐射*
	
	46
	氯乙烯；乙烯基氯
	高毒物品；G1

	13
	对硝基苯胺
	高毒物品
	47
	煤焦油沥青挥发物
	G1

	14
	对硝基氯苯/二硝基氯苯
	高毒物品
	48
	锰及其无机化合物(锰尘；锰烟，按MnO2计)
	高毒物品

	15
	二苯胺
	高毒物品
	49
	木粉尘(硬)
	G1

	16
	二噁英类化合物
	G1
	50
	铍及其化合物(按Be计)
	高毒物品；G1

	17
	二甲基苯胺
	高毒物品
	51
	偏二甲基肼
	高毒物品

	18
	二硫化碳
	高毒物品
	52
	铅尘；铅烟
	高毒物品

	19
	二氯代乙炔
	高毒物品
	53
	氰化氢
	高毒物品

	20
	二硝基(甲)苯
	高毒物品
	54
	氰化物
	高毒物品

	21
	二硝基苯
	高毒物品
	55
	三氯乙烯
	G1

	22
	二氧化(一)氮
	高毒物品
	56
	三硝基甲苯
	高毒物品

	23
	二异氰酸甲苯酯(甲苯-2,4-二异氰酸酯，TDI)
	高毒物品
	57
	砷化氢；胂
	高毒物品；G1

	24
	沸石粉尘
	G1
	58
	砷及其无机化合物(按As计)
	高毒物品；G1

	25
	氟化氢
	高毒物品
	59
	石棉总尘/纤维
	高毒物品；G1

	26
	氟及其无机化合物(不含氟化氢)
	高毒物品
	60
	双氯甲醚
	G1

	27
	镉及其化合物(按Cd计)
	高毒物品；G1
	61
	铊及其可溶性化合物(按Tl计)
	高毒物品

	28
	铬及其化合物(按Cr计)
	高毒物品；G1
	62
	碳酰氯(光气)
	高毒物品

	29
	汞
	高毒物品
	63
	羰基镍(按Ni计)
	高毒物品；G1

	30
	环氧乙烷
	G1
	64
	锑及其化合物(按Sb计)
	高毒物品

	31
	黄磷
	高毒物品
	65
	五氧化二钒烟尘
	高毒物品

	32
	甲(基)肼
	高毒物品
	66
	矽尘(游离SiO2含量≥10%)
	G1

	33
	甲醛
	高毒物品；G1
	67
	硝基苯
	高毒物品

	34
	焦炉逸散物
	高毒物品；G1
	68
	一氧化碳
	高毒物品


注：除外Ⅲ类射线装置、Ⅳ类和Ⅴ类密封源、丙级非密封源工作场所及予以豁免的实践或源。

附表1-2
用人单位职业病危害因素接触情况一览表

	序号
	车间
	工种/岗位
	接害人数
	职业病危害因素名称
	职业病危害因素检测结果
	接触水平
	职业病危害因素性质

	
	
	
	
	
	CTWA
(mg/m³)
	CSTE
(mg/m³)
	CM
(mg/m³)
	CPE
(mg/m³)
	噪声等效声级LEX,8/40h:dB(A)
	其他

因素
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①职业病危害因素名称和检测结果根据有效期内的用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告填写。

②CTWA为时间加权平均接触浓度；CSTE为短时间接触浓度；CM为最高浓度；CPE为峰接触浓度。

当同一岗位或地点具有多个检测结果时，应填报最高值。


附表1-3
用人单位职业病危害风险等级判定表

	职业病危害因素性质
	接触水平
	接触人数*
	风险等级
	风险等级判定

	一般
	符合
	
	
	

	
	不符合
	
	
	

	严重
	符合
	
	
	

	
	不符合
	
	
	


注：*根据职业病危害因素的性质和接触水平，将接触人数分为4类进行计算：1.一般职业病危害因素且接触水平符合标准的；2.一般职业病危害因素但接触水平不符合标准的；3.严重职业病危害因素且接触水平符合标准的；4.严重职业病危害因素但接触水平不符合标准的。对于同一岗位中相同性质的职业病危害因素，其接触人数仅计数1次。




